|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 要 求 | 检查结果 | 不符合情况 |
| 设备校准 | 验证使用无线温湿度验证仪均经法定计量机构校准 | {name} |  |
| 无线温湿度验证仪均在校准有效期内 | {a2} |  |
| 每个无线温湿度验证仪均能提供校准证书复印件 | {a3} |  |
| 测量范围与允许误差 | 无线温湿度验证仪测量范围适用于冷库验证温度要求 | {a4} |  |
| 温度测量的最大允许误差为±0.5℃。 | {a5} |  |
| 设备电量 | 无线温湿度验证仪电池电量充足 | {check8} |  |
| 信号传输 | 与管理主机无线通讯连接正常 | {check10} |  |
| 数据采集 与记录 | 通过管理主机能实时显示无线温湿度验证仪温度数据 | {check12} |  |
| 验证数据采集记录的间隔时间为2分钟 | {check13} |  |
| 验证所使用无线温湿度验证仪数据记录完整、无缺失 | {check14} |  |
| 运行测试人：${ceshiren} 日期： 年 月 日 | | | |
| 确认结论：  信息确认真实有效，符合GSP要求。  测试复核人：${fuheren} 日期： 年 月 日 | | | |